<a>

   <detectorDefinition id="MQ_beg"  lane="beg_0" pos="5"/>

   <detectorDefinition id="MQ_middle" lane="middle_0" pos="500"/>

   <detectorDefinition id="MQ_1toR" lane="1toR_0" pos="100"/>
   <detectorDefinition id="MQ_R" lane="R_0" pos="500"/>
   <detectorDefinition id="MQ_Rto2" lane="Rto2_0" pos="100"/>

   <detectorDefinition id="MQ_1toL" lane="1toL_0" pos="100"/>
   <detectorDefinition id="MQ_L" lane="L_0" pos="500"/>
   <detectorDefinition id="MQ_Lto2" lane="Lto2_0" pos="100"/>

   <detectorDefinition id="MQ_end" lane="end_0" pos="50"/>

</a>
